{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list rozpočtu","Rekapitulácia objektov","SO01 - Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Krycí list rozpočtu","index":0,"n_rows":39,"n_cols":18,"rows_kept":39,"merged":[[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[10,4,10,12],[12,1,12,3],[12,4,12,12],[15,7,15,8],[15,10,15,12],[28,1,28,3],[34,12,34,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"G. ZADANIE STAVBY"]
[]
[]
[null,"Názov stavby",null,null,"Stavebné úpravy Požiarnej Zbrojnice Vyšná Olšava   ",{"$nulls":10},"JKSO"]
[{"$nulls":15},"EČO"]
[{"$nulls":15},"Miesto","Obec Vyšná Olšava"]
[{"$nulls":15},"IČO",null,"IČ DPH"]
[null,"Objednávateľ",null,null,"Obec Vyšná Olšava   "]
[null,"Projektant",null,null,"JM1 s.r.o.   "]
[null,"Zhotoviteľ",null,null,"   "]
[]
[null,"Spracoval"]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočet číslo",null,null,"Dňa",null,null,"Položiek",{"$nulls":4},"CPV"]
[{"$nulls":15},"CPA"]
[]
[{"$nulls":4},"Merné a účelové jednotky"]
["        Počet",{"$nulls":3}," Náklady / 1 m.j.",null,"       Počet",null,null," Náklady / 1 m.j.",null,"           Počet",{"$nulls":4},"    Náklady / 1 m.j."]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočtové náklady v ",{"$nulls":3},"EUR"]
["A",null,"Základné rozp. náklady",{"$nulls":3},"B",null,"Doplnkové náklady",null,null,"C",null,"Vedľajšie rozpočtové náklady"]
["1","HSV",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},null,"8","Práce nadčas",{"$nulls":3},"13","GZS   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2",null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},null,"9","Bez pevnej podl.",{"$nulls":3},"14","Projektové práce   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","PSV",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},null,"10","Kultúrna pamiatka",{"$nulls":3},"15","Sťažené podmienky   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4",null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},null,"11",{"$nulls":4},"16","Vplyv prostredia   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","\"M\"",null,"Dodávky",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"17","Iné VRN   ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["6",null,null,"Montáž",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"18","VRN z rozpočtu",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","ZRN (r. 1-6)",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"12","DN (r. 8-11)",{"$nulls":3},"19","VRN (r. 13-18)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","HZS",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"21","Kompl. činnosť",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"22","Ostatné náklady",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Projektant",{"$nulls":10},"D",null,"Celkové náklady"]
[{"$nulls":11},"23","Súčet 7, 12, 19-22",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"24","DPH",{"v":20,"d":"20.00"},"% z",{"v":46339.18,"d":"46,339.18"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Objednávateľ",{"$nulls":10},"25","Cena s DPH (r. 23-24)",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"E",null,"Prípočty a odpočty"]
["Zhotoviteľ",{"$nulls":10},"26","Dodávky objednávateľa",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"27","Kĺzavá doložka",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"28","Zvýhodnenie",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Rekapitulácia objektov","index":1,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Rekapitulácia objektov stavby"]
[]
["Stavba:","Stavebné úpravy Požiarnej Zbrojnice Vyšná Olšava"]
[]
["Objednávateľ:","Obec Vyšná Olšava"]
["Zhotoviteľ:",{"$nulls":5},"Spracoval: "]
["Miesto: ","Obec Vyšná Olšava",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Kód","Zákazka","Cena bez DPH","DPH","Cena s DPH","Ostatné","ZRN","HZS","VRN","KČ"]
[]
[null,"Stavebné úpravy Požiarnej Zbrojnice Vyšná Olšava   ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["SO01","    SO01 Požiarná zbrojnica   ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Celkom",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"SO01 - Zadanie","index":2,"n_rows":156,"n_cols":8,"rows_kept":156,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba:   Stavebné úpravy Požiarnej Zbrojnice Vyšná Olšava"]
["Objekt:   SO01 Požiarná zbrojnica"]
[]
[]
["Objednávateľ:   Obec Vyšná Olšava"]
["Zhotoviteľ:   ",{"$nulls":3},"Spracoval:   "]
["Miesto:  Obec Vyšná Olšava",{"$nulls":3},"Dátum:  "]
[]
["Č.","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom","Hmotnosť celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[null,"1","Zemné práce   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[1,"132211101","Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   ","m3",10.055,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[2,"174101001","Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   ","m3",10.055,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"HSV","Práce a dodávky HSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":68.73483753,"d":"68.735"}]
[null,"3","Zvislé a kompletné konštrukcie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.46824,"d":"0.468"}]
[3,"317162133","Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.46824,"d":"0.468"}]
[null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":55.75283468,"d":"55.753"}]
[4,"610991111","Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií   ","m2",26.846,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00214768,"d":"0.002"}]
[5,"612421331","Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových   ","m2",204.627,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.28977613,"d":"2.290"}]
[6,"612425931","Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková   ","m2",{"v":4.98,"d":"4.980"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1870488,"d":"0.187"}]
[7,"612465111","Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie   ","m2",61.388,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.4512018,"d":"0.451"}]
[8,"612465116","Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ   ","m2",209.607,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.08803494,"d":"0.088"}]
[9,"612467181","Vnútorná omietka stien tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm   ","m2",204.627,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.9003588,"d":"0.900"}]
[10,"612481119","Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   ","m2",204.627,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":1.17865152,"d":"1.179"}]
[11,"622422321","Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových   ","m2",205.527,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":3.73237032,"d":"3.732"}]
[12,"622464222","Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm   ","m2",205.527,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.77689206,"d":"0.777"}]
[13,"622464310","Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie,  Mozaiková omietka, hr.1,6mm   ","m2",16.758,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.1038996,"d":"0.104"}]
[14,"622466111","Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie   ","m2",61.658,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.4531863,"d":"0.453"}]
[15,"622466115","Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt   ","m2",16.758,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00703836,"d":"0.007"}]
[16,"622466116","Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ   ","m2",205.527,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.08632134,"d":"0.086"}]
[17,"622481119","Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   ","m2",33.516,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.19305216,"d":"0.193"}]
[18,"625251352","Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy   ","m2",183.789,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.94246189,"d":"2.942"}]
[19,"625251372","Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie   ","m2",{"v":4.98,"d":"4.980"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0779868,"d":"0.078"}]
[20,"625251402","Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy   ","m2",44.688,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.46520208,"d":"0.465"}]
[21,"631315661","Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr. 150mm   ","m3",16.131,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":36.08746665,"d":"36.087"}]
[22,"631316192","Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh Sikafloor ArmorTop Natural s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.53875035,"d":"0.539"}]
[23,"631319151","Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny oceľ. hlad   ","m3",16.131,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[24,"631319153.1","Príplatok za viacnásobné strojné hladenie povrchu čerstvého betónového krytu   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[25,"631362411","Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.36884505,"d":"0.369"}]
[26,"632440031","Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.01613025,"d":"0.016"}]
[27,"632451021","Vyrovnávací poter podlahy MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm (podkladný)   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":4.7057316,"d":"4.706"}]
[28,"642942331","Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.05781,"d":"0.058"}]
[29,"5533301300","Zárubňa oceľová 3000x2800mm pre dvojkrídlové vrata   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.02,"d":"0.020"}]
[30,"648991111","Demontáž existujúcic vonkajších parapetných dosák., hmôt, š. do 200 mm   ","m",{"v":2.83,"d":"2.830"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0224702,"d":"0.022"}]
[null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":12.51376285,"d":"12.514"}]
[31,"919722111","Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm   ","m",{"v":31.48,"d":"31.480"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0003148,"d":"0.000"}]
[32,"919722211","Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm   ","m",{"v":31.48,"d":"31.480"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0006296,"d":"0.001"}]
[33,"2463808100","Pružný polyuretánový tmel do dilatačnej škáry, balenie 12kg   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00136,"d":"0.001"}]
[34,"919791211","Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrek čerstvého betónu po úprave hladením   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.13441875,"d":"0.134"}]
[35,"2458250110","Ochranný náter uzatvárací, číra akrylátová živica Sika Proseal, alebo ekvivalent, balenie 15l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},0.001]
[36,"941941041","Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":213.97,"d":"213.970"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":5.5033084,"d":"5.503"}]
[37,"941941291","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":641.91,"d":"641.910"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[38,"941941841","Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":213.97,"d":"213.970"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":5.5033084,"d":"5.503"}]
[39,"941955003","Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m   ","m2",{"v":218.05,"d":"218.050"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":1.347549,"d":"1.348"}]
[40,"952901111","Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   ","m2",{"v":125.35,"d":"125.350"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0062675,"d":"0.006"}]
[41,"953995115","Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)   ","m",{"v":6.83,"d":"6.830"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0002732,"d":"0.000"}]
[42,"953995151","Soklový profil  SL 5 (plastový)   ","m",{"v":51.86,"d":"51.860"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0020744,"d":"0.002"}]
[43,"953995184","Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)   ","m",{"v":28.9,"d":"28.900"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[44,"953996121","Okenný APU profil s integrovanou tkaninou   ","m",{"v":15.24,"d":"15.240"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0132588,"d":"0.013"}]
[45,"968062244","Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2,  -0,04100t   ","m2",2.423,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[46,"968062455","Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,08800t   ","m2",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[47,"971024651","Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.do 600 mm,  -2,30000t   ","m3",{"v":0.81,"d":"0.810"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[48,"978013141","Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t   ","m2",{"v":218.05,"d":"218.050"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[49,"978036141","Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %,  -0,01600t   ","m2",205.527,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[50,"979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",{"v":12.07,"d":"12.070"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[51,"979081121","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (16km)   ","t",{"v":193.12,"d":"193.120"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[52,"979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",{"v":12.07,"d":"12.070"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[53,"979089012","Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   ","t",{"v":12.07,"d":"12.070"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"99","Presun hmôt HSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[54,"998011001","Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   ","t",68.735,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"PSV","Práce a dodávky PSV   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":5.64900508,"d":"5.649"}]
[null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.78605675,"d":"0.786"}]
[55,"711990105","Vysávanie podkladu pred kladením asfaltových pásov   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[56,"711111002","Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[57,"1116315200","Lak asfaltový ALN-RENOLAK  N v sudoch   ","t",0.081,null,{"v":0,"d":"0.000"},0.081]
[58,"711112002","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena   ","m2",{"v":18.69,"d":"18.690"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[59,"1116315200","Lak asfaltový ALN-RENOLAK  N v sudoch   ","t",0.016,null,{"v":0,"d":"0.000"},0.016]
[60,"711141559","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0580689,"d":"0.058"}]
[61,"6283221000","Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35   ","m2",123.665,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.52557625,"d":"0.526"}]
[62,"711142559","Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením   ","m2",{"v":18.69,"d":"18.690"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0100926,"d":"0.010"}]
[63,"6283221000","Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35   ","m2",22.428,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.095319,"d":"0.095"}]
[64,"998711101","Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.786,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"712","Izolácie striech   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.07908665,"d":"0.079"}]
[65,"712290010","Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[66,"2832208026","Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2   ","m2",123.665,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.02102305,"d":"0.021"}]
[67,"712990040","Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na podlahu   ","m2",126.225,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[68,"6936651300","Geotextília netkaná polypropylénová 300   ","m2",145.159,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0580636,"d":"0.058"}]
[69,"998712101","Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.079,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"713","Izolácie tepelné   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.4021826,"d":"0.402"}]
[70,"713111111","Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[71,"6313670200","Minerálna vlna hrúbka 200mm - izolácia stropu   ","m2",118.289,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.4021826,"d":"0.402"}]
[72,"998713101","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.402,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"762","Konštrukcie tesárske   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.9523386,"d":"2.952"}]
[73,"762341201","Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   ","m",{"v":184.97,"d":"184.970"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[74,"6051506900","Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 50x30mm mäkké rezivo - lata   ","m3",0.277,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.15235,"d":"0.152"}]
[75,"762341251","Montáž kontralát pre sklon do 22°   ","m",{"v":434.08,"d":"434.080"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[76,"6051506900","Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 50x30mm mäkké rezivo - kontralata nad krokvou   ","m3",0.651,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.35805,"d":"0.358"}]
[77,"762342811","Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m,  -0.00700t   ","m2",140.147,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[78,"762395000","Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   ","m3",0.928,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0214368,"d":"0.021"}]
[79,"998762102","Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   ","t",2.952,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"763","Konštrukcie - drevostavby   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.4205018,"d":"2.421"}]
[80,"763138203","Podhľad SDK 1xGKF 12.5 mm montovaný priamo na stropný nosník   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":2.4173868,"d":"2.417"}]
[81,"763139521","Demontáž existujúceho podhľadu, jednoduchý obklad, -0,01803t   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[82,"763190010","Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením   ","m",{"v":62.3,"d":"62.300"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.003115,"d":"0.003"}]
[83,"998763301","Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m   ","t",2.421,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"764","Konštrukcie klampiarske   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.80013102,"d":"0.800"}]
[84,"764172201","Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°   ","m2",140.147,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.71615117,"d":"0.716"}]
[85,"764211309","Montáž poistnej hydroizoláciou pre strešné krytiny   ","m2",140.147,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00700735,"d":"0.007"}]
[86,"6735500000","Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia - poistná hydroizolácia   ","m2",161.169,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0161169,"d":"0.016"}]
[87,"764312822","Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st.,  -0,00751t   ","m2",140.147,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[88,"764352411","Žľaby z PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm   ","m",{"v":32.54,"d":"32.540"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0370956,"d":"0.037"}]
[89,"764352513","Zvodové rúry z PZ plechu, kruhové priemer 120 mm   ","m",{"v":15,"d":"15.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0192,"d":"0.019"}]
[90,"764352810","Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   ","m",{"v":32.54,"d":"32.540"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[91,"764454802","Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t   ","m",{"v":15,"d":"15.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[92,"764456852","Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm,  -0,00069t   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[93,"764751133","Koleno odpadovej rúry D 120 mm   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00312,"d":"0.003"}]
[94,"764761232","Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00144,"d":"0.001"}]
[95,"998764101","Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   ","t",{"v":0.8,"d":"0.800"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"766","Konštrukcie stolárske   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.62920946,"d":"0.629"}]
[96,"766621400","Montáž plastových okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   ","m",{"v":13.44,"d":"13.440"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0028224,"d":"0.003"}]
[97,"2832301000","Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie   ","m",{"v":13.44,"d":"13.440"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.001344,"d":"0.001"}]
[98,"2832301200","Tesniaca fólia exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie   ","m",{"v":13.44,"d":"13.440"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.001344,"d":"0.001"}]
[99,"2832301240","Tesniaca fólia interiér 70mm, pre okenné konštrukcie   ","m",{"v":13.44,"d":"13.440"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.001344,"d":"0.001"}]
[100,"6114124800","Plastové okno 1000x730mm, jednokrídlové, sklopné, izolačné trojsklo, Umax 0,9, biele   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.19152,"d":"0.192"}]
[101,"6114124100","Plastové okno 830x1160mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, Umax 0,9, biele   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},0.086]
[102,"6114122400","Plastové vchodové dvere 1000x2000 mm, plné, biele   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.05198,"d":"0.052"}]
[103,"766661112","Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[104,"6116020100","Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0175,"d":"0.018"}]
[105,"766694142","Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00156,"d":"0.002"}]
[106,"6119000980","Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm biela,   ","m",{"v":2.83,"d":"2.830"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0032262,"d":"0.003"}]
[107,"6119000980","Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela   ","m",{"v":2.83,"d":"2.830"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0032262,"d":"0.003"}]
[108,"6119001030","Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0006,"d":"0.001"}]
[109,"766702112","Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.00106,"d":"0.001"}]
[110,"6117100500","Drevené zárubne 100x197 cm  pre dvere jednokrídlové   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},0.022]
[111,"998766101","Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.629,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"767","Konštrukcie doplnkové kovové   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0652,"d":"0.065"}]
[112,"767651220","Montáž vrát otváravých, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0004,"d":"0.000"}]
[113,"5534127600","Oceľové dvere 3000x2800mm, plné, bez zárubne,dvojkrídlové   ","m2",{"v":8.4,"d":"8.400"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0588,"d":"0.059"}]
[114,"767920840","Demontáž vrát s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2,  -0,28500t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[115,"767995104","Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg   ","kg",{"v":50,"d":"50.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},0.003]
[116,"767996801","Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   ","kg",{"v":50,"d":"50.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},0.003]
[117,"998767101","Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.065,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"783","Dokončovacie práce - nátery   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.006096,"d":"0.006"}]
[118,"783225100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm   ","m2",{"v":19.05,"d":"19.050"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.004572,"d":"0.005"}]
[119,"783226100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm   ","m2",{"v":19.05,"d":"19.050"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.001524,"d":"0.002"}]
[null,"784","Dokončovacie práce - maľby   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.17238666,"d":"0.172"}]
[120,"784410030","Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m   ","m",{"v":100,"d":"100.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[121,"784410100","Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m   ","m2",317.142,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0317142,"d":"0.032"}]
[122,"784418012","Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   ","m2",107.535,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0043014,"d":"0.004"}]
[123,"784452261","Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky do 3, 80 m   ","m2",317.142,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0317142,"d":"0.032"}]
[124,"784452371","Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   ","m2",317.142,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.10465686,"d":"0.105"}]
[null,"21-M","Elektromontáže   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[125,"210220001","Dodávka a montáž nového bleskozvodu, vrátane revízie   ","m",{"v":80.45,"d":"80.450"},null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"Celkom   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":74.38384261,"d":"74.384"}]